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	ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATUBA

ESTÂNCIA HIDROMINERAL E CLIMÁTICA



ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 073/2023 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 63/2023 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 43/2023 

REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2023
O MUNICÍPIO DE PIRATUBA, localizado na Rua Governador Jorge Lacerda, 133, Centro, neste Município, através do Secretário Municipal de Transportes e Infraestrutura Rural, Sr. Jaison Martinazzo, inscrito no CPF-MF sob o nº ***036.669***, nos termos, nos termos da Lei n°. 10.520/02, Lei 8.666/93 e Decretos Municipais n° 55/2006 e 29/2010, das demais normas legais aplicáveis, em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº. 43/2023, ata de abertura da sessão e homologação pela autoridade competente, RESOLVE registrar os preços da empresa CONCEITO COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI, inscrita no CNPJ- MF sob o nº 14.869.829/0001-30, representada neste ato pelo Sr. Guilherme Simoni Weschenfelder, portador da Cédula de Identidade nº **198*** SSP/SC e inscrito no CPF-MF sob n°. ***577.379***, para o fornecimento dos materiais descriminados nesta Ata, referentes ao objeto do Pregão Eletrônico supracitado.

A empresa com preços registrados passará a ser denominada DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS após a assinatura desta.

Cláusula Primeira – Do objeto, Preços e Quantidades

1.1. A presente Ata tem por objeto assegurar o compromisso, para possível fornecimento dos materiais abaixo descritos, constantes da proposta comercial da Detentora desta Ata:

	Item
	Quant.
	Unidade
	Descrição
	Marca 
	Preço unitário
	Preço Total

	4
	2
	UN
	Óleo lubrificante mineral para motores a diesel turboalimentados, inclusive motores equipados com sistema de recirculação de gases de escape (EGR). Recomendado para equipamentos pesados de construção, mineração, marítimos, equipamentos agrícolas e outras aplicações severas. com grau de viscosidade SAE 15W40 API CI- 4 ou superior aprovado pela Volvo VDS-3, MAN M3275-1, MB 228.3, caterpillar ECF-2 e JASO DH-1  
• Viscosidade Cinemática a 40 oC, cSt = 118 
• Viscosidade Cinemática a 100 oC, cSt = 15,6 
• Índice de Viscosidade = 139 
• Ponto de Fulgor, COC oC = 233 
• TBN, mg KOH/g = 11                                                                     Tambor de 200L (42919)
	RADNAQ
	3.190,00
	6.380,00

	18
	2
	UN
	BALDE COM MIN 18 KG DE GRAXA P/ ROLAMENTOS aprovada conforme GRAU NGL2. Aditivos - antioxidante, antiferrugem e agente de extrema pressão, coloração AMARELA, VERDE OU AZUL (62849)
	IPA
	449,00
	898,00

	19
	2
	UN
	BALDE COM MIN 18 KG DE GRAXA P/ ROLAMENTOS GRAU NGL2 E VISCOSIDADE V460, a base de complexo de lítio, mineral, EP, sólido E aditivo (MoS2) Especificação: Atende E APROVADO PELAS MARCAS Caterpillar; Hitachi, e Komatsu. (62850)
	IPA
	449,00
	898,00

	25
	50
	UN
	Fluido à base de óleo mineral de qualidade superior e máxima proteção, com seu refino de solventes e  levado índice de viscosidade, Suas principais características são os aditivos que trazem ao lubrificante maior estabilidade térmica, resistência à oxidação, estabilidade hidrolítica, extraordinárias propriedades anti-desgastes, superior propriedade de filtragem, baixa fricção, excelentes propriedades de liberação de ar e anti-espumantes e boa propriedade de separação da água (desemulsificação). com classificação de serviço de viscosidade H046-HM, KES 07.841.1. com API ALISSON C-4 e aprovado pela Denison Hydraulics  (HF-0, HF-1, HF-2) Cincinnati Machine Eaton Vickers  (Brochure 694)                                                              Viscosidade Cinemática @0°C cSt ASTM D 445 580
Viscosidade Cinemática @40°C cSt ASTM D 445 46
Viscosidade Cinemática @100°C cSt ASTM D 445 6.7
Índice de Viscosidade ISO 2909 98
Densidade @15°C kg/l ISO 12185 0.879
Ponto de Fulgor (COC) °C ISO 2592 230
Ponto de Fluidez °C ISO 3016 -30                                                      balde com 20L . (42944)
	IPA
	244,00
	12.200,00

	26
	20
	UN
	Oleo lubrificante formulados básicos minerais com aditivo – anticorrosivo, antidesgante, antiespumante, antiferrugem, antioxidante e abaixador do ponto de fluidez melhorado índice de viscosidade. recomendado para a lubrificação de sistemas hidráulicos equipados com: - bombas de palhetas ou engrenagens operando em pressões até 5000 psi e/ou rotações acima de 1200 rpm - bombas de pistão operando sob pressão. grau de viscosidade ISO 68, com propriedades de proteção antidesgaste. atende as especificações e exigencias Eaton Vickers M2950-S, I-286-S (ISO 32, 46, 68), ISO 11158 HM (ISO 32, 46, 68, 100, 150)
— US Stell 126/127 (ISO 32, 46, 68).                                                                                                                                      Aparência: Líquido brilhante de cor amarelada
 Odor de hidrocarbonetos PH N.D.(produto insolúvel em água) Ponto de fulgor (COC), °C: 232 Densidade relativa 0,879 Viscosidade @ 40º C, mm2/s 68,0                                                                                               balde com 20L. Atenda as especificações DIN 51524, HLP parte 3  (42921)
	IPA
	225,00
	4.500,00

	27
	20
	UN
	Óleos hidráulicos de linha hidra aw formulado a partir de óleos minerais de primeira linha e aditivos antidesgaste, antiespumante e antioxidante. É indicado para lubrificação de sistemas hidráulicos, onde é exigido um fluído do tipo hlp parte 3. Atende equipamentos com rotação acima de 1800 rpm, pressão de 5000 psi ou superior e graus de viscosidade da norma ISO 68. (46330)
	IPA
	225,00
	4.500,00

	37
	15
	UN
	Óleo para transmissões, mudanças de marchas, com classificação CF e viscosidade SAE-50, balde com 20L (42936)
	IPA
	279,00
	4.185,00

	38
	50
	UN
	Óleo hidráulico para transmissões automáticas, direção hidráulica, com coloração vermelha, com classificação ATF OU OH-50 e API ALISSON C-3 balde de 20L (42943)
	IPA
	259,00
	12.950,00

	41
	10
	UN
	Óleo Engrenagens e Câmbio viscosidade 80W é um lubrificante para engrenagens automotivas e deferencial, com aditivos multifuncionais necessários para ligeira condições de extrema pressão. Com API de serviço MA 80W GL-4 que atende as exigências da mercedz benz 235 1 e ZF TE-ML 02A, 17A. balde com 20L (42934)
	SPEEDY
	299,00
	2.990,00

	44
	13
	UN
	Fluído hidráulico e de transmissão e freios úmidos, formulado a partir de 5básicos de alta qualidade com aditivação exclusiva, cuja tecnologia permite controlar a trepidação dos freios úmidos (chatter). Sua formulação confere ao Hy-GARD™, qualidades superiores ou similar as especificações JDM J20C aprovado pela joon derre, Proporciona menores custos de manutenção, trocas periodicas com no minimo formulação para 1500 horas de trabalho severo. 
VISCOSIDADE À 40º 59mm²/s 
VISCOSIDADE À 100º 9,4mm²/s 
ÍNDICE DE VISCOSIDADE 140 
PONTO DE FLUIDEZ (MÁX.) -36ºC 
PONTO DE FULGOR
227ºC balde de 20L (42930)
	RADNAQ
	329,00
	4.277,00

	45
	30
	UN
	ARLA 32- solução á 32,5% de ureia de alta pureza em agua desmineralizada Arla 32- reagente usado juntamente com sistema de redução catalitica seletiva (SCR) para reduzir quimicamente as emissões de óxidos de nitrogênio presentes nos gases de escape dos veículos a diesel. Tambor 1000 litros (Tambor disponível na garagem para receber o material) Apresentar certificado Inmetro (42941)
	ECO CEDRO
	4.500,00
	135.000,00

	TOTAL
	188.778,00


Cláusula Segunda – Da validade da Ata

2.1. A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, a contar da data de assinatura.
2.2. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Município de Piratuba não será obrigada a firmar as contratações que dela poderão advir, facultando-se lhe a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao(s) beneficiário(s) do registro preferência de fornecimento em igualdade de condições.

2.3. Os preços, durante a vigência da Ata, serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei 8666/93 ou de redução dos preços praticados no mercado.

2.4. A Ata poderá sofrer alterações de acordo com as condições estabelecidas no art. 65 da Lei 8.666/93.

Cláusula Terceira – Das disposições finais e do foro

3.1. Integram esta Ata, o edital do Pregão Eletrônico nº 43/2023 e a proposta da Detentora da Ata.

3.2. Fica eleito o Foro da Comarca de Capinzal - SC para dirimir quaisquer questões decorrentes da utilização da presente ata.

3.3. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei 10.520/2002, Lei 8.666/93, e demais normas aplicáveis.

Piratuba, SC, 17 de Agosto de 2023.
GUILHERME SIMONI WESCHENFELDER
Representante legal 

DETENTORA DA ATA

JAISON MARTINAZZO
Secretário Municipal de Transportes e Infraestrutura Rural
ORGÃO GERENCIADOR
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